**Ремонт квартир: от чего зависит цена**

(без учета стоимости материалов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.измер.** | **чел/час** | **Стоимость ед.рубли** |
|  | **Подготовительные работы** | | | |
|  | Подготовка объекта: монтаж временных унитазов, раковин, монтаж временного освещения, электропитания, установка хозяйственного интвентаря, пл.до 100м2 | об | 40 | 10000 |
|  | Подготовка объекта: монтаж временных унитазов, раковин, монтаж временного освещения, электропитания, установка хозяйственного интвентаря, пл.до 200 м2 | об | 50 | 12500 |
|  | Подготовка объекта: монтаж временных унитазов, раковин, монтаж временного освещения, электропитания, установка хозяйственного интвентаря, пл.до 500 м2 | об | 70 | 17500 |
|  | Демонтажные работы с выноской и погрузкой мусора пл.до 160 м2 | м2 | 2.7 | 675 |
|  | Демонтажные работы с выноской и погрузкой мусора пл.более 160 м3 | м2 | 1.6 | 400 |
|  | **ПОЛЫ** | | | |
|  | **Демонтаж** | | | |
|  | Разборка ц-п стяжки до 50мм с выносом и погрузкой | м2 | 1.5 | 375 |
|  | Разборка ц-п стяжки до 80мм с выносом и погрузкой | м2 | 1.8 | 450 |
|  | Разборка полов из штучного паркета, паркетных щитов, деревянного пола (в зависимости от сложности) без сохранения | м2 | 0.15 | 37.5 |
|  | Снятие линолеума без сохранения | м2 | 0.05 | 12.5 |
|  | Снятие плитки без сохранения | м2 | 0.3 | 75 |
|  | Разбор черновых полов из листовых материалов без сохранения | м2 | 0.2 | 50 |
|  | Демонтаж плинтусов и наличников без сохранения | м.п. | 0.1 | 25 |
|  | **Монтаж** | | | |
|  | Устройство шумоизоляции 20мм в 2слоя (Шумостоп -С2) с гидроизоляцией пленокй и проклейкой скотчем | м2 | 0.8 | 200 |
|  | Теплоизоляция пола рулонной пробкой 4 мм на клею | м2 | 1 | 250 |
|  | Утепление пола (пенополистиролом, минераловатными плитами) 50 мм с пароизоляцией из пленки | м2 | 0.42 | 105 |
|  | Устройство полов из кермзитобетона до 120 мм | м2 | 4 | 1000 |
|  | Армирование стяжки арматурной сеткой | м2 | 0.1 | 25 |
|  | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью до | м2 | 1 | 240 |
|  | Грунтовка бетонных оснований | м2 | 0.2 | 60 |
|  | Устройство пола из ГВЛ с подсыпкой до 60 мм | м2 | 2.57 | 642.5 |
|  | Добавляется на каждые 50 мм толщины | м2 | 0.6 | 150 |
|  | Устройство армированной ц-п стяжки 40 мм и укладкой кромочной ленты | м2 | 2 | 500 |
|  | Устройство армированной ц-п стяжки 60 мм и укладкой кромочной ленты | м2 | 2.2 | 550 |
|  | Устройство армированной ц-п стяжки 80 мм и укладкой кромочной ленты | м2 | 3 | 750 |
|  | Гидроизоляция пола составом на основе цемента | м2 | 1.2 | 300 |
|  | Кладка напольной керамической плитки в один цвет по готовому основания | м2 | 3.8 | 900 |
|  | Кладка напольной керамической плитки со сложным орнаментом по готовому основанию | м2 | 5.2 | 1300 |
|  | Добавляется при работе с крупноразмерными плитами | м2 | 0.5 | 125 |
|  | Добавляется при работе с мелкоразмерной или разноразмерной плиткой | м2 | 1.3 | 325 |
|  | Добавляется при укладке диагонали, устройстве фризов, дорожек | м2 | 1.5 | 375 |
|  | Полы из натурального камня толщ. До 20 мм | м2 | 7 | 1750 |
|  | Укладка мозаики | м2 | 5 | 1150 |
|  | Укладка мозайки, гальки с подборкой рисунка и цвета | м2 | 10 | 2500 |
|  | Укладка линолеума с запайкой швов | м2 | 1.4 | 350 |
|  | Наклейка покрытий рулонных ворсовых с простой подрезкой | м2 | 0.9 | 225 |
|  | Добавляется при сложной подрезке | м2 | 3.66 | 915 |
|  | Укладка плиточного коврового покрытия | м2 | 0.85 | 212.5 |
|  | Укладка ламинированного паркета с устройством подложки по готовому основанию | м2 | 2.5 | 625 |
|  | Укладка паркетной доски на клею по готовому основанию | м2 | 2.7 | 675 |
|  | Укладка крупноразмерной паркетной доски на клею по готовому основанию | м2 | 4 | 1000 |
|  | Настилка влагостойкой фанеры для паркетного пола с резкой листа на 4 части на мастике и дюбелях | м2 | 0.95 | 237.5 |
|  | Устройство подстилающего слоя из фанеры в 2 слоя и выше | м2 | 1.56 | 390 |
|  | Шлифовка фанеры | м2 | 0.6 | 150 |
|  | Укладка штучного паркета (палуба, елочка) | м2 | 4.3 | 1075 |
|  | Укладка художественного паркета | м2 | 7.6 | 1900 |
|  | Циклевка штучного паркета с зачисткой мест у колонн и стен | м2 | 2.5 | 625 |
|  | Покрытие лаком штучного паркета за 3 раза с грунтовкой | м2 | 0.89 | 222.5 |
|  | Установка плинтуса до 70 мм и выше | м.п. | 1.2 | 300 |
|  | Устройство керамического плинтуса | м.п. | 1.1 | 270 |
|  | Устройство плинтуса пластикового | м.п. | 1.1 | 275 |
|  | Устройство прямолинейного примыкания к другим покрытиям с исп. Профильных накладок | мп | 1.1 | 275 |
|  | Установка стыковочных пластин закладных | мп | 2.5 | 625 |
|  | Устройство чистых дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам | м2 | 2.1 | 525 |
|  | Укладка лаг под полы | м2 | 1 | 250 |
|  | Укладка настила по лагам пола из влагостойкой фанеры | м2 | 0.9 | 225 |
|  | **СТЕНЫ** | | | |
|  | **Демонтаж** | | | |
|  | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м2 | 1 | 250 |
|  | Разборка кирпичных стен толщ. до 250 мм, без усиления | м2 | 15 | 3750 |
|  | Разборка кирпичных стен толщ. более 250 мм, без усиления | м3 | 5 | 1250 |
|  | Резка несущих кирпичных стен без усиления металлическими профилями | мп | 0.72 | 180 |
|  | Резка бетонных стен с разборкой и выносом | мп | 2.5 | 625 |
|  | Резка несущих бетонных стен | мп | 2.8 | 700 |
|  | Сбивка старой штукатурки | м2 | 1.2 | 300 |
|  | Демонтаж облицовки стен из листовых или реечных материалов с разборкой каркаса | м2 | 0.6 | 150 |
|  | Разборка облицовки стен из плиточных материалов | м2 | 0.2 | 50 |
|  | Очистка стен от пленочных красок с насечкой поверхности | м2 | 0.4 | 100 |
|  | Снятие старых обоев | м2 | 0.2 | 50 |
|  | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и | м2 | 1.3 | 325 |
|  | Разборка перегородок и витражей металлических с выемкой стекол, резкой и складированием | м2 | 1.96 | 490 |
|  | Пробивка ниш, проемов в кирпичных конструкциях (без усиления) с уборкой | м3 | 20 | 5000 |
|  | Пробивка ниш, проемов в бетонных конструкциях (без усиления) с уборкой | м3 | 40 | 10000 |
|  | Прорезка проемов в бетонных несущих конструкциях до 250 мм с резкой арматуры | м3 | 30 | 7500 |
|  | **Монтаж** | | | |
|  | Усиление проемов металлическими профилями | кг | 0.32 | 80 |
|  | Устройство металлических перемычек до 1 м | шт. | 5 | 1250 |
|  | Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков с приготовлением раствора | м2 | 3.12 | 780 |
|  | Простая кладка стен из блоков ячеистого бетона с приготовлением раствора | м3 | 18 | 4500 |
|  | Армированная кирпичная кладка стен | м3 | 18 | 4500 |
|  | Армированная к ирпичная кладка в 1/2 кирпича | м3 | 17 | 4250 |
|  | Кладка перегородок из пазогребневых плит с приготовлением раствора | м2 | 2 | 500 |
|  | Добавляется при кладке криволинейных перегородок | м2 | 0.3 | 150 |
|  | Добавляется при кладке арочных проемов | шт. | 11 | 2750 |
|  | Кладка экранов и мелких конструкция из кирпича с приготовлением раствора и резкой кирпича | м3 | 40 | 10000 |
|  | Декоративная кладка стеклоблоков 150\*150 с затиркой швов | шт. | 0.7 | 175 |
|  | Монтаж перегородок из гипсокартона с утеплителем по стандартному каркасу | м2 | 3 | 750 |
|  | Монтаж перегородок из гипсокартона с утеплителем по нестандартному каркасу | м2 | 4.5 | 1125 |
|  | Монтаж гипсокартона на стену по обрешетке стандартным каркасом | м2 | 3 | 750 |
|  | Монтаж гипсокартона на стену по обрешетке нестандартным каркасом | м2 | 6 | 1500 |
|  | Устройство коробов коммуникационных прямолинейных из ГКЛ в 2 слоя | мп | 6 | 1500 |
|  | Фигурная обшивка стен ГКЛ в нескольких плоскостях с устройством ниш, выступов, пилястр | м2 | 6 | 1500 |
|  | Оклейка стен ГКЛ в 1 слой | м2 | 1.25 | 312.5 |
|  | Утепление и звукоизоляция стен рулонными материалами 50 мм | м2 | 1 | 250 |
|  | Утепление и звукоизоляция стен минераловатными плитами 100 мм на клею и дюбелях | м2 | 3.4 | 850 |
|  | Устройство каркасных стен и перегородок из досок с обшивкой с двух строн по деревянному каркасу | м2 | 3 | 750 |
|  | Монтаж сборных офисных перегородок из готовых элементов с остеклением и установкой дверных блоков (вкл. Заделку примыканий) | м2 | 6.5 | 1625 |
|  | Обмазочная гидроизоляция на основе цемента | м2 | 0.25 | 210 |
|  | Обмазочная латексная гидроизоляция | м2 | 0.8 | 200 |
|  | **Малярные работы** | | | |
|  | Штукатурка стен гипсовыми составами | м2 | 3 | 750 |
|  | Штукатурка стен цементно-песчаными составми до 50 мм | м2 | 1.9 | 475 |
|  | Грунтовка стен перед нанесением штукатурных слоев | м2 | 0.18 | 60 |
|  | Добавляется при штукатурке криволинейных поверхностей, балок, ригелей | м2 | 1.5 | 375 |
|  | Штукатурка дверных и оконных откосов до 400 мм | мп | 2.8 | 700 |
|  | Штукатурка дверных и оконных откосов | м2 | 7 | 1750 |
|  | Оклеивание штукатурной сеткой | м2 | 0.2 | 50 |
|  | Оклеивание малярной сеткой | м2 | 0.2 | 50 |
|  | Шпаклѐвка стен под обои | м2 | 2.2 | 550 |
|  | Шпаклѐвка стен под окраску | м2 | 2.2 | 550 |
|  | В/к шпаклевка сложных форм | м2 | 2.9 | 725 |
|  | Оклейка стен нетканным материалом "Паутинка" | м2 | 0.2 | 50 |
|  | Шпаклѐвка откосов с установкой уголков и оклейкой сеткой | м2 | 3 | 750 |
|  | Грунтовка стен перед шпатлевкой | м2 | 0.1 | 45 |
|  | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 0.96 | 240 |
|  | Оклейка стен виниловыми обоями | м2 | 1.4 | 350 |
|  | Сложная наклейка обоев (тканевые, бамбук и др.) | м2 | 4 | 1000 |
|  | Нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс" | м2 | 3.7 | 925 |
|  | Нанесение декоративного покрытия типа "Античная штукатурка | м2 | 3.5 | 875 |
|  | Нанесение венецианской штукатурки и др. сложных декоративных покрытий | м2 | 4 | 1000 |
|  | Покраска с помощью распылителя (" miliicolor", "sabula" и др.) по готовой поверхности | м2 | 2.3 | 575 |
|  | Добавляется при сложных поверхностях отделки | м2 | 1 | 250 |
|  | Окраска стен (в зависимости от количества слоев и сложностиокраски) | м2 | 1.4 | 350 |
|  | Добавляется при окраске по фактурным обоям | м2 | 0.1 | 25 |
|  | Окраска откосов | м2 | 1.2 | 300 |
|  | **Облицовка** | | | |
|  | Обшивка стен пластиковыми панелями с изготовлением каркаса | м2 | 3.4 | 850 |
|  | Обшивка стен деревянной вагонкой панелями с изготовлением каркаса | м2 | 1.35 | 337.5 |
|  | Облицовка стен плиткой | м2 | 3.3 | 900 |
|  | Облицовка стен плиткой сложная | м2 | 5.6 | 1400 |
|  | Облицовка стен мозаикой | м2 | 10 | 2500 |
|  | Облицовка стен мозаичным панно | м2 | 11 | 2750 |
|  | Облицовка стен плиткой под дикий камень | м2 | 5.6 | 1400 |
|  | Облицовка стен мраморной прямоугольноной плиткой | м2 | 5.7 | 1425 |
|  | Устройство бордюра из мраморных штучных деталей | м2 | 7.8 | 1950 |
|  | Облицовка плиткой декоративных форм (колонн, пилястр, выступов, экранов, ниш) | м2 | 8.3 | 2075 |
|  | Облицовка стен зеркальными полотнами готовыми на клею без подрезки | м2 | 4.6 | 1150 |
|  | **ПОТОЛКИ** | | | |
|  | **Демонтаж** | | | |
|  | Снятие старых обоев или краски | м2 | 0.35 | 87.5 |
|  | Размывка извести, мела | м2 | 0.4 | 100 |
|  | Демонтаж подшивных потолков с разборкой каркаса | м2 | 0.4 | 100 |
|  | Разборка штукатурки потолка | м2 | 0.74 | 185 |
|  | Разборка гипсовой лепнины | мп | 0.14 | 35 |
|  | **Монтаж** | | | |
|  | Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 2.6 | 650 |
|  | Устройство подвесного потолка "Armstrong" | м2 | 2.4 | 600 |
|  | Устройство подвесного потолка зеркального | м2 | 5.7 | 1425 |
|  | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости (в 1 слой) | м2 | 2.6 | 650 |
|  | Устройство сложных подвесных потолков в нескольких плоскостях с коробом по периметру с криволинейной границей | м2 | 8.5 | 2125 |
|  | Устройство карнизов плоских прямолинейных из ГКЛ до 300 мм для установки скрытого света или штор | мп | 3.5 | 875 |
|  | Устройство декорптивных форм на потолках из ГКЛ (фонари, кессоны, балки, выступы) | м2 | 7 | 1750 |
|  | Монтаж декоа с изготовлением каркаса | м2 | 7 | 1750 |
|  | Подшивка потолков балконов, веранд , террас пластиковами панелями с изготовлением каркаса | м2 | 2.5 | 625 |
|  | Прорезка отверстий в подвесных потолках | шт. | 1.6 | 400 |
|  | Обмазочная битумная гидроизоляция потолка в 2 слоя | м2 | 1.7 | 425 |
|  | **Малярные работы** | | | |
|  | Выравнивание потолка гипсовым составом до 50 мм | м2 | 3.7 | 925 |
|  | Выравнивание потолка гипсовым составом до 15 мм | м2 | 3 | 750 |
|  | Выравнивание потолка гипсовым составом до 30 мм | м2 | 3.2 | 800 |
|  | Грунтовка бетонных потолков | м2 | 0.22 | 60 |
|  | Оклейка потолков штукатурной сеткой | м2 | 0.3 | 120 |
|  | В/к штукатурка потолков с приготовлением р-ра | м2 | 5.1 | 1275 |
|  | Штукатурка фигурных поверхностей | м2 | 8 | 2000 |
|  | Оклейка плоских потолков шпатлевочной сеткой | м2 | 0.3 | 75 |
|  | Оклейка сложных потолков шпатлевочной сеткой | м2 | 0.5 | 125 |
|  | Улучшенная шпаклевка по штукатурке | м2 | 1.7 | 425 |
|  | Финишная шпаклевка плоских потолков | м2 | 1.5 | 375 |
|  | Шпаклевка декоративных форм из ГКЛ сложной конфигурации под окраску | м2 | 4 | 1000 |
|  | В/к шпатлевка потолка до 4-х слоев под окраску | м2 | 3.2 | 800 |
|  | Грунтовка потолка перед шпаклевкой | м2 | 0.15 | 45 |
|  | Оклейка потолков Паутинкой | м2 | 0.3 | 75 |
|  | Установка мэлементов сложной формы | мп | 0.8 | 200 |
|  | В/к окраска плоских потолков | м2 | 1.4 | 350 |
|  | В/к окраска сложных потолков | м2 | 1.5 | 375 |
|  | **Декоративные формы** | | | |
|  | Устройство декоративных коробов, карнизов, пилястр прямолинейных из ГКЛ | мп | 4.14 | 1035 |
|  | Устройство декоративных ниш, полок, коробов с установкой закладных деталей | мп | 5.3 | 1325 |
|  | Добавляется при устройстве арочных конструкций | мп | 3 | 750 |
|  | Установка настенных и потолочных декоративных балок из дерева с подрезкой и лакировкой | мп | 3 | 750 |
|  | Установка готовых деревянных радиаторных решеток с доп. Отделкой лаком | шт. | 2 | 500 |
|  | Установка потолочных полиуретановых карнизов с обработкой примыканий | мп | 2 | 500 |
|  | Установка готовых гипсовых тяг и карнизов до 50 мм | мп | 2.6 | 650 |
|  | Установка готовых гипсовых тяг и карнизов до 150 мм | мп | 2.8 | 700 |
|  | Установка готовых потолочных гипсовых розеток и полиуретановых | шт. | 3.5 | 875 |
|  | Установка готовых колонн, пилястр высотой до 3м с креплением базы, капители шпаклевкой примыканий и подгот. Под отделку | шт. | 20 | 5000 |
|  | Навеска зеркал со светильниками до 1 м2 | шт. | 5 | 1250 |
|  | Установка ламинированных столешниц индивидуального исполнения на готовое основание | м2 | 12 | 3000 |
|  | **Проемы** | | | |
|  | Заполнение проемов деревянными блоками со стеклопакетом | м2 | 5.1 | 1275 |
|  | Заполнение проемов пластиковыми блоками со стеклопакетом | м2 | 3.8 | 950 |
|  | Остекление балконов и лоджий деревянными блоками с устройством каркаса | м2 | 8.5 | 2125 |
|  | Остекотовые проемы | м2 | 5.6 | 1400 |
|  | Монтаж готовых металлверных блоков на винтах с установкой нащельников | м2 | 20.8 | 5200 |
|  | Установка готовых металлических отливов | мп | 1.2 | 300 |
|  | Установка пластиковых и деревянных подоконников с выравниванием основания | м2 | 14 | 3500 |
|  | Установка мраморных подоконников с выравниванием основания | м2 | 18 | 4500 |
|  | Демонтаж дверного деревянного блока без сохранения | шт. | 2 | 500 |
|  | Установка новой двери межкомнатной однопольной с фурнитурой | шт. | 14 | 3500 |
|  | Установка новой двери межкомнатной двупольной с фурнитурой | шт. | 15 | 3750 |
|  | Установка стеклянных дверных блоков | шт. | 15 | 3750 |
|  | Установка раздвижной двери типа "гармошка" | шт. | 10 | 2500 |
|  | Врезка замка с установкой ручек | шт. | 4.65 | 1162.5 |
|  | Установка дверных упоров | шт. | 0.8 | 200 |
|  | Установка стандартного металлического дверного блока с креплением штырями | шт. | 16 | 4000 |
|  | **Столярные работы** | | | |
|  | Обрамление проемов готовой декоративной раскладкой | мп | 1.5 | 375 |
|  | Облицовка ступеней деревянными элементами с отделкой лаком | мп | 6 | 1500 |
|  | Сборка лестниц из твердых лиственных пород и отделка лаком | мп | 56 | 14000 |
|  | Сборка лестниц из хвойных пород и отделка лаком | мп | 35 | 8750 |
|  | Сборка встроенной мебели с раскроем | м2ф | 10 | 2500 |
|  | Изготовление деталей встроенной мебели из ДСП шпонированного | м2 | 5.6 | 1400 |
|  | Установка готовых ревизионных лючков | шт. | 8 | 2000 |
|  | Изготовление коммуникационных лючков из фанеры под облицовку плиткой | шт. | 12 | 3000 |
|  | **САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | |
|  | Прокладка трубопроводов водопровода и отопления | м.п. | 3 | 750 |
|  | Прокладка канализационных труб ПВХ с фасонными частями | м.п. | 1.55 | 387.5 |
|  | Гидравлическое испытание системы хвс, гвс | сист | 15 | 3750 |
|  | Демонтаж унитаза | шт. | 1.5 | 375 |
|  | Демонтаж мойки | шт. | 1.25 | 312.5 |
|  | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 0.9 | 225 |
|  | Демонтаж ванны | шт. | 5 | 1250 |
|  | Демонтаж умывальника | шт. | 1.25 | 312.5 |
|  | Демонтаж смесителя | шт. | 0.9 | 225 |
|  | Демонтаж подстолья мойки | шт. | 1.25 | 312.5 |
|  | Установка ванны без гидромассажа с подключением | шт. | 45 | 11250 |
|  | Установка ванны с гидромассажем с подключением | шт. | 75 | 18750 |
|  | Установка унитаза подвесного с подкл. И изготовлением узла подключения | шт. | 25 | 6250 |
|  | Установка шкафа умывального на 1 умывальник с изгот. Подсоединительного узла, сборкой шкафа, подключением умывальника и смесителя | шт. | 45 | 11250 |
|  | Установка шкафа умывального на 2 умывальника с изгот. Подсоединительного узла, сборкой шкафа, подключением умывальника и смесителя | шт. | 55 | 13750 |
|  | Установка умывальника «Тюльпан» с изгот. Узла подключения | шт. | 16.7 | 4175 |
|  | Сборка и установка подстолья кухон мойки | шт. | 14.3 | 3575 |
|  | Установка кухонной мойки с изготовлением узла подключения | шт. | 10 | 2500 |
|  | Установка полотенцесушителя с врезкой в сеть | шт. | 18.81 | 4702.5 |
|  | Установка водонагревателя с подкл. | шт. | 22 | 5500 |
|  | Установка биде со смесителем | шт. | 20 | 5000 |
|  | Установка смесителей настенных с подкл. | шт. | 14.3 | 3575 |
|  | Установка счетчика воды | шт. | 7 | 1750 |
|  | Установка и подключение стиральной машины с изготовлением узла подключения | шт. | 7.65 | 1912.5 |
|  | Установка и подключение посудомоечной машины с изготовлением узла подключения | шт. | 9 | 2250 |
|  | Установка душевой кабины без гидромассажа и парогенератора | шт. | 32.84 | 8210 |
|  | Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | шт. | 75 | 18750 |
|  | Установка душевого поддона с изготовлением бортика и подкл. К канализации | шт. | 18 | 4500 |
|  | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 11 | 2750 |
|  | Установка фильтров картриджных | шт. | 10 | 2500 |
|  | Установка аксессуаров ванной комнаты экскл. Коллекций | к-т | 30 | 7500 |
|  | Установка аксессуаров туалетной комнаты | к-т | 5 | 1250 |
|  | Монтаж и установка стеклянных, пластиковых штор для д/к | шт. | 15.6 | 3900 |
|  | **ОТОПЛЕНИЕ** | | | |
|  | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1.2 | 300 |
|  | Демонтаж труб и подводок | мп | 0.22 | 55 |
|  | Окраска радиаторов | шт. | 1.45 | 362.5 |
|  | Снятие и установка радиаторов при производстве малярных работ | шт. | 4 | 1000 |
|  | Прокладка труб водогазопроводных на сварке с гнутьем на месте | мп | 1.97 | 492.5 |
|  | Добавнием в готовые стеновые каналы | мп | 1.4 | 350 |
|  | Прокладка труб Pex-AL-Pex при устройстве напольног отопления с установкой фитингов и подключением к коллекторам | мп | 1.4 | 350 |
|  | Добавляется при укладке в гофре | мп | 0.3 | 75 |
|  | Врезка подводок в действующий стояк | шт. | 6 | 1500 |
|  | Устройство подводок к приборам и замыкающих участков на сварке с гнутьем | мп | 4 | 1000 |
|  | Установка вентелей запорнорегулирующих | шт. | 3 | 750 |
|  | Монтаж теплового ввода с установкой фильтра, термометра, манометра, водомера, обратного клапана | шт. | 40 | 10000 |
|  | Установка радиаторов чугунных с промывкой, перегруппировкой и опрессовкой | шт. | 16 | 4000 |
|  | Установка радиаторов стальных и аллюминиевых без перегруппировки | шт. | 15 | 3750 |
|  | Окраска труб | мп | 0.2 | 50 |
|  | Гидравлические испытания системы | стояк | 30 | 7500 |
|  | **ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | |
|  | Монтаж воздуховодов из гибких гофрошлангов с установкой фасонных частей | мп | 1.6 | 400 |
|  | Установка коробок под вент.решетки с пробивкой ниш, присоединением к воздуховоду и заделкой примыканий | шт. | 8 | 2000 |
|  | Установка вентрешеток | шт. | 1 | 250 |
|  | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | |
|  | Установка встроенного сейфа в кирпичной стене с пробивкой ниши, креплением, бетонированием примыканий | шт. | 22 | 5500 |
|  | Установка корпусной кухонной мебели с навеской плок, врезкой и подкл. Светильников | мп | 18 | 4500 |
|  | Установка карнизов для штор до 3,5 м | шт. | 4 | 1000 |
|  | Установка карнизов для тяжелых штор | шт. | 9 | 2250 |
|  | Установка настенных кронштейнов простых под аппаратуру | шт. | 3 | 750 |
|  | **ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | |
|  | Установка розетки силовой в готовые коробки | шт. | 0.4 | 100 |
|  | Установка розетки слаботочной в готовые коробки коробки | шт. | 0.7 | 175 |
|  | Установка розетки компьютерной в готовые коробки коробки | шт. | 1.1 | 275 |
|  | Установка диммера в готовые коробки | шт. | 0.7 | 175 |
|  | Установка выключателя настенного в готовую коробку | шт. | 0.4 | 100 |
|  | Монтаж установочных коробок в кирпичных стенах с пробивкой гнезд, вмазкой коробок | шт. | 0.9 | 225 |
|  | Монтаж установочных коробок в бетонных стенах с пробивкой гнезд, вмазкой коробок | шт. | 1.2 | 300 |
|  | Монтаж установочных коробок в пустотелые или обшитые конструкции | шт. | 0.7 | 175 |
|  | Установка распаечной коробки | шт. | 3.1 | 775 |
|  | Установка люстр | шт. | 7 | 1750 |
|  | Установка светильников настенных | шт. | 1.6 | 400 |
|  | Установка светильников точечных с прорезкой отв. | шт. | 1.2 | 300 |
|  | Установка светильников точечных с прорезкой отв. В мебель и дер. Конструкции | шт. | 1.7 | 425 |
|  | Установка светильников на потолке "Armstrong" | шт. | 1.6 | 400 |
|  | Подключение и установка вентилятора | шт. | 12 | 3000 |
|  | Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 3 | 750 |
|  | Монтаж светильников подсветочных трубчатых в закарнизные конструкции | мп | 2 | 500 |
|  | Монтаж подвесов для светильников | м.п. | 1.3 | 325 |
|  | Установка крюков для навески люстр и оборудования | шт. | 5 | 1250 |
|  | Прокладка шлангов для электропроводки скрытой с подготовкой борозд и вмазкой | м.п. | 0.35 | 87.5 |
|  | Проходы труб стальных для электропроводки с гнутьем в стенах и перекрытиях | мп | 1.2 | 300 |
|  | Прокладка кабельного канала до 30 мм | м.п. | 0.35 | 87.5 |
|  | Прокладка кабельного канала до 50 мм | м.п. | 0.4 | 100 |
|  | Прокладка кабельного канала более 50 мм | м.п. | 0.96 | 240 |
|  | Устройство в кирпичных стенах скрытой электропроводки или скрытой слаботочной проводки с прорезкой борозд | м.п. | 0.45 | 112.5 |
|  | Устройство в бетонных стенах скрытой электропроводки с прорезкой борозд | м.п. | 0.6 | 150 |
|  | Устройство в кирпичных стенах скрытой слаботочной проводки с прорезкой борозд | м.п. | 0.3 | 75 |
|  | Затягивание проводов в трубы с расключением | м.п. | 0.2 | 50 |
|  | Укладка силового провода без штробы | м.п. | 0.25 | 62.5 |
|  | Устройство открытой ТВ проводки | м.п. | 0.17 | 42.5 |
|  | Установка телевизионного "Краба" | шт. | 3.5 | 875 |
|  | Замена автоматов защиты | шт. | 1.63 | 407.5 |
|  | Монтаж, установка, подключение индивидуального щитка: счетчик АЗ, ОЗУ | шт. | 26 | 6500 |
|  | Установка видеодомофона с подкл. И наладкой | шт. | 15 | 3750 |
|  | Монтаж теплого пола | м2 | 1.6 | 400 |
|  | Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 4.14 | 1035 |
|  | Установка звонков электрическихс подключением | шт. | 3 | 750 |
|  | **РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | |
|  | Изготовление подмостей | м2 | 1.6 | 400 |
|  | Спуск и подъем строительных черновых материалов при отсутствии лифта | т | 15 | 3750 |
|  | Добавляется от 5 до 10 этажей | ч/ч | 1.2 | 300 |
|  | Добавляется от 10 до 15 этажей | ч/ч | 1.2 | 300 |
|  | Спуск и подъем строительных черновых материалов при наличии грузового лифта | т | 8.33 | 2082.5 |
|  | Очистка помещений от мусора с выноской, уборкой мест транспортировки и погрузкой | т | 8.5 | 2125 |
|  | Защита поверхностей пленкой при производстве малярных работ | м2 | 0.1 | 25 |
|  | Влажная уборка помещений после окончания строительных работ | м2 | 0.11 | 27.5 |
|  | Защитная временная застилка полов оргалитом и пленкой с последующей разборкой | м2 | 0.8 | 200 |